关于长春高新支行开展长春工业大学文艺展演宣传推介活动项目采购清单

一、采购内容
本次活动预计实施地点在长春北湖宁溪公园内，活动预计采购物品如下：
	活动清单

	序号
	项目
	规格要求
	单位
	数量

	1
	舞台
	
	平方米
	200

	2
	合唱台
	　
	组
	4

	3
	地毯拉绒加厚
	　
	平方米
	300

	4
	舞台雾机
	　
	台
	2

	5
	舞台泡泡机
	　
	台
	2

	6
	喷绘墙
	3Mx10M，需有建行logo
	个
	1

	7
	地面保护
	　
	平方米
	80

	8
	椅子
	　
	把
	100

	9
	桌子
	　
	套
	10

	10
	发电车
	电力保障
	辆
	1

	11
	场地费
	　
	项
	1

	12
	LED 屏幕
（高清)
	室外舞台 LED 全彩显示屏，适用于户外露天环境，具备防雨、防尘、防晒、散热，可满足白天强光、夜间演出，满足大型演唱会连续长时间稳定运行。1. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°，大面积观众区各个角度观看画面无偏色、变暗。功耗：平均功耗≤350W/㎡，最大功耗≤750W/㎡。
	平方米
	68

	13
	雷亚架子
	　
	平方米
	100

	14
	舞台前沿屏幕
	室外舞台 LED 全彩显示屏，适用于户外露天环境，具备防雨、防尘、防晒、散热，可满足白天强光、夜间演出，满足大型演唱会连续长时间稳定运行。1. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°，大面积观众区各个角度观看画面无偏色、变暗。功耗：平均功耗≤350W/㎡，最大功耗≤750W/㎡。
	平方米
	30

	15
	视频处理器
	　
	个
	4

	16
	光纤传输
	　
	个
	2

	17
	多窗口控制系统
	　
	个
	1

	18
	线材
	　
	项
	1

	19
	大屏直通硅箱
	　
	台
	2

	20
	大屏操控师
	　
	位
	1

	21
	笔记本电脑
	　
	台
	1

	22
	线阵全频音箱
	　
	台
	8

	23
	线阵超低音箱
	　
	台
	4

	24
	线阵返送音箱
	　
	台
	2

	25
	线阵音频处理器
	　
	台
	2

	26
	线阵信号管理器
	　
	台
	2

	27
	无线话筒
	　
	支
	4

	28
	电容麦
	　
	支
	4

	29
	无线头戴
	　
	支
	4

	30
	信号放大器
	　
	台
	1

	31
	环绕补声
	　
	台
	2

	32
	16路数字
接口箱
	　
	台
	1

	33
	32路数字调音台
	　
	台
	1

	34
	笔记本电脑
（播放音乐）
	　
	台
	1

	35
	配电柜
	　
	台
	2

	36
	降噪处理器
	　
	台
	2

	37
	音响专用信号电缆（线材）
	　
	套
	1

	38
	专业音响师
	　
	位
	1

	39
	信号屏蔽器
	　
	套
	1

	40
	音箱直通硅箱
	　
	台
	2

	41
	380灯光
	　
	台
	20

	42
	四眼面光
	　
	台
	10

	43
	染色P灯
	　
	台
	30

	44
	灯光专用信号电缆（线材）
	　
	套
	1

	45
	灯光台
	　
	台
	1

	46
	灯光雾机
	　
	台
	1

	47
	灯光师
	　
	位
	1

	48
	配电箱
	　
	台
	1

	49
	音效师
	　
	位
	1

	50
	合唱团服装
	　
	套
	60

	51
	主持人服装
	　
	套
	2

	52
	乐团演出服装
	　
	套
	17

	53
	舞蹈演出服装1
	　
	套
	17

	54
	舞蹈演出服装2
	　
	套
	17

	55
	独唱演出服装
	　
	套
	2

	56
	化妆师
	　
	位
	10

	57
	摄影师
	　
	位
	1

	58
	摄像师
	　
	位
	3

	59
	演出及无人机拍摄视频剪辑
	剧目演出活动需采用多机位拍摄的形式，单个视频时长一般为20-50分钟。每个剧目演出活动的视频数量不少于1个、不超过8个。片头时长5秒，文字信息包括:艺术活动名称、演出剧目活动名称、参演人员信息。
	个
	9

	60
	摇臂
	　
	位
	1

	61
	视频素材制作
	每个5分钟，视频画面的比例为16:9，大小不超过2G，编码格式H.264/25帧，分辨率不低于1920*1080P，码率不低于8Mbps。
	个
	15

	62
	素质教育成果展示视频制作
	平均成片标准时长4分钟，制作定位：聚焦学校素质教育办学特色。画面规格：1920×1080P全高清及以上，16:9标准宽屏，帧率25fps，画面无拉伸、无黑边、无卡顿拖影。
	个
	2

	63
	歌曲录制
	录音棚要求，保证歌曲录制质量
1、室内本底噪声
录音室：≤NR15（A 计权≤22dB），稳态连续噪声，满足广电一级标准。
空调、新风、灯光设备运行状态下不得超出限值，无设备嗡鸣、气流噪声。
2、混响时间 RT60（500 1000Hz）
录音室：频率特性平直，高低频偏差≤±15%。
3、隔声性能
墙体空气声隔声量 RW≥60dB；录音室、控制室观察窗复合双层隔声窗，隔声量≥58dB。
专业隔声门（声闸双门），单门隔声量 RW≥55dB；设置独立声闸缓冲空间，无声泄漏。
4、声学构造
全房浮筑地面（减震隔振）；墙体采用隔振悬浮结构；配置低频陷阱、宽频吸声、扩散体，声场均匀，无明显声学缺陷。
5、灯光要求
无频闪专业影视录音灯具，照度300-500lux，采用弱电控制，避免电磁干扰。
	组
	3

	64
	矿泉水
	　
	瓶
	240

	65
	荧光棒
	　
	个
	350

	66
	星星灯
	　
	个
	100

	以上包含配重、运输、及安拆，所有设备保证可使用三整天（含彩排）
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二、服务团队要求
1、项目负责人：具有2年以上相关经验，具有主持大中型宣传活动案例并具备承揽本项目所需要的能力、资金和人员。
2、项目团队成员：具有丰富的项目经验，参与过大中型宣传活动实施。
三、服务质量要求
1、根据相关活动安排，做好建行相关活动的宣传方案策划、产品设计并做好相关物料准备。
2、根据相关活动安排，协助建行进行活动场地的布置及活动结束后的宣传用品清理。
3、相关活动举办时，协助建行进行产品宣传，包括但不限于布放宣传展架、海报、发放宣传手册、折页等。
4、供应商应配备专人负责与建行及活动举办地进行对接，每项活动配备充足的支持服务人员，确保各项活动的顺利举办。
5、供应商应做好应急预案及风险管控方案，防止意外影响活动举行，防止不利舆情。
四、服务供应安排
提前2日完成活动设计及相关物品准备工作。宣传产品布放应根据长春大学相关活动安排，提前准备布置到活动地点，活动服务人员配备应不低于3人。
五、售后服务要求
供应商应建立完善的售后服务机制，如活动期间宣传物品发生损坏，供应商应确保3小时以内免费完成各类宣传品的维修及恢复，不限于维修、重新制作等。
六、报价要求
供应商的投标报价等于或低于最高限价为投标有效报价，不在此范围的投标报价为无效报价。本项目报价需要按照下述表格进行报价：
项目报价单（单位：元）
	序号
	名称
	数量
	单位
	不含税单价
	含税单价
	不含税总价
	含税总价
	税率

	1
	长春工业大学文艺展演宣传推介活动
	1
	套
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


七、款项支付要求
活动结束后，供应商向我行提供符合国家规定的全额增值税专用发票、及其他验收所需材料。需要在建行开立银行账户，作为建行支付款项的收款户。我行在材料审核无误后15个工作日内向乙方支付已验收活动所用产品数量对应合同相应价款的100%。
（八）其他要求
无。
